ESYLUX / Accessoire / Toebehoren sensoren

EM10425400 - Aufputzdose IP 54 weiß für PD/MD 360

ESYLUX STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH
Opbouwdoos voor de serie STANDARD, IP54, wit

Montagevariant: Opbouw
Montageplaats: Plafond
Afmetingen: Hoogte/diepte 21 mm, Ø 127 mm
Gewicht: 76 g
Kleur: wit, overeenkomstig RAL 9010